**Нормативы технической возможности аэропорта «Бугульма»**

1. **Аэродром**

Класс аэродрома- «Г»

Типы принимаемых ВС- МВМ до 47 тонн;

1. **ИВПП**

Пропускная способность ИВПП- 5 взлетно-посадочных операций в час;

1. **Пассажиры**

Аэровокзал по обслуживанию пассажиров на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) – 50 пассажиров в час;

1. **Грузовой комплекс**

Обработка грузов - 0,12 т/сутки;

1. **Авиатопливообеспечение**

Технически максимально возможный объем выдачи авиационного топлива- 70т/сутки.